**תקרת POST CAP חברת LINDNER דגם LMD-B**

תקרת Post Cap - LMD-B מחוררת 2.5מ"מ-16% ,מידות  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  עובי 0.6 מ"מ, של חברת LINDNER המיובאת ע"י SPIRO בגמר צבע בתנור, גוון ע"פ בחירת האדריכל. כולל מערכות תליה, כולל בד גיזה אינטגרלי דגם סאונדטקס. פינוי לגופי התאורה יעשה ע"י יצרן התקרה במפעל.