**אריח אקוסטי CLASS חברת SOUNDTECT**

אריחים אקוסטיים מדגם CLASS/ CIRCLE של חברת SOUNDTECT ביבוא חברת SPIRO,

האריח עשוי מפוליאסטר (70%) קשיח בתוספת ספוג אקוסטי בגודל / 300 X 1200 / 600 X 600

600 X 1200 בעובי 50 מ"מ

או אריח עגול במידות Ø800/1200 מ"מ.

בגמר לבחירת האדריכל ממניפת הצבעים של היצרן ,כולל אביזרי תליה יעודים.