**תקרת למלות חברת LINDNER דגם LMD-L-601**

תקרת למלות פריקה מדגם LMD-L 601 של חברת LINDNER המיובאת ע"י SPIRO, מידות \_\_\_\_\_\_\_\_\_,מפח מגולוון צבוע בתנור ב RAL לבחירת האדריכל כולל קונסטרוקציה , חירור 2.5 מ"מ שטח פתוח 16% בתוספת בד גיזה וצמר סלעים לאקוסטיקה מירבית מובנת בתוך הלמלה, כולל קונסטרוקצית תליה ופרטי קצה